|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL ORTAK KULLANIM ALANLARI KONTROL LİSTESİ (ÖĞRETMENLER ODASI) (HAN İLKOKULU)** | **Tarih** | **Kontrol Listesi** |
|  | **KL-01** |
| **S.NO**  | **TEHLİKE/PROBLEM** |  **EVET**  | **HAYIR**  | **GEREKLİ DEĞİL** |
| 1,01 | Havalandırmaya ihtiyaç olan yerlerde pencereler açılabiliyor mu? |  |  |  |
| 1,02 | Pencere açıldığında yaralanma ve düşme riski mevcutsa, açıklık 100 mm ile sınırlandırılmış mı? |  |  |  |
| 1,03 | Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler vs. kırılmaya karşı değerlendirildi ve önlem alınmış mı ? |  |  |  |
| 1,04 | İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geri dönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi? |  |  |  |
| 1,05 | Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemek için açıkça işaretlenmiş mi? |  |  |  |
| 1,06 | Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmış mı ? |  |  |  |
| 1,07 | Okul saatleri dışında alarm durumu için bir prosedür belirlenmiş mi? |  |  |  |
| 1,08 | Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür belirlenmiş mi? |  |  |  |
| 1,09 | Yer değişikliği olduğunda radyatör, sıcak su boruları göz önünde bulunduruluyor mu? |  |  |  |
| 1,10 | İlan panoları hazırlanmış mı? |  |  |  |
| 1,11 | Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu? |  |  |  |
| 1,13 | İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi? |  |  |  |
| 1,14 | İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu? |  |  |  |
| 1,15 | Koridorlar, geçiş yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde geçişi engelleyecek malzemelerden arındırılmış mı ? |  |  |  |
| 1,16 | Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (düşme vb) önlenmiş mi? |  |  |  |
| 1,17 | Kayma ve düşmeye karşı zeminler uygun malzemelerden yapılmış mı ? |  |  |  |
| 1,18 | Elektrik kesintilerinde geçiçi olarak aydınlatma sağlayabilecek ekipman hazır durumda mı? |  |  |  |
| 1,19 | Merdiven trabzanları tam ve devamlı mı ? |  |  |  |
| 1,20 | Trabzanlar standartlara uygun mu? |  |  |  |
| 1,21 | Merdivenlerde basamaklar eşit genişlikte mi? |  |  |  |
| 1,22 | Merdivenlerde rıhtlar eşit yükseklikte mi? |  |  |  |
| 1,23 | Basamak geçişlerinde ve aralarda engel oluşturacak şekilde istiflenmiş malzemeler varsa kaldırılmış mı ? |  |  |  |
| 1,24 | Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb) |  |  |  |
| 1,25 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?  |  |  |  |
| 1,26 | Çalışan bayan sayısı 100 den fazla ise Emzirme Odası tahsis edilmiş mi? |  |  |  |
| 1,27 | Aktif araçlar, bina hava girişlerinden yeterince uzakta mı? |  |  |  |
| **NOT:** | **Bu forma ekleme veya çıkarma yapılabilir.** |  |  |  |
| **ÖNERİLER** |  |  |  |
| \* Yeterli havalandırma teçhiz edin. |  |  |  |
| \* Yüksek riskli bölgelerde bulunan camlı kapıları korumaya alın veya kırılmayan malzeme ile ikame edin. |
| \* Yeterli sayıda çöp bidonunu atık türüne göre temin ve tesis edin. |  |  |  |
| \* Değişiklikleri, sağlık güvenlik duyurularını, sağlık güvenlik politikasını güncel tutun. |  |  |
| \* Basamak, merdiven ve trabzanlarda bir örneklik ve süreklilik sağlayın. |  |  |  |